Додаток

до Мінімальних вимог енергетичної

ефективності будівель

(пункт 1 розділу ІІ)

Граничне значення питомого енергоспоживання при опаленні та охолодженні житлових та громадських будівель

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Вид будівлі (еталонні будівлі) | Граничне значення питомого енергоспоживання будівель при опаленні та охолодженні, EРр, кВт×год/м2 [кВт×год/м3], для температурної зони України |
| **І** | **ІІ** |
| **1** | **Житлові будівлі поверховістю:** |
|  від 1 до 3  | 120 | 110 |
|  від 4 до 9  | 85 | 75 |
|  від 10 до 16 | 75 | 70 |
| 17 і більше  | 70 | 65 |
| **2** | **Громадські будівлі:** |  |  |
|  від 1 до 3  | [38Λbci + 15] | [34Λbci + 13] |
|  від 4 до 9  | [30] | [25] |
|  10 і більше  | [25] | [20] |
| **3** | **Інші громадські будівлі:** |  |  |
| **3.1** | **Будівлі готелів**  | 57Λbci + 60 | 50Λbci + 55 |
| **3.2** | **Будівлі навчальних закладів** | [55Λbci + 24] | [52Λbci + 23] |
| **3.3** | **Будівлі дитячих дошкільних закладів** | [32] | [28] |
| **3.4** | **Будівлі закладів охорони здоров’я**  | [28] | [23] |
| **3.5** | **Будівлі підприємств торгівлі** | [33Λbci + 17] | [26Λbci  + 15] |
| Примітка: Λbci – коефіцієнт компактності будівлі, м-1, знаходиться згідно зДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель». |